Abramów, dnia 28 czerwca 2022 r.

Znak sprawy: ZP.271.2.2022

***Wykonawcy biorący udział***

***w postępowaniu***

**WYJAŚNIENIA
*do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia***

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: **„****Poprawa dostępności obiektów szkół podstawowych w Gminie Abramów w ramach powierzonego grantu pochodzącego z projektu „*Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia*”**

1. **Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019) w odpowiedzi na zapytanie zgłoszone przez uczestników postępowania w toku postępowania, o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający, Gmina Abramów udziela odpowiedzi i wyjaśnia, co następuje:**

**Pytanie**: Proszę o informację odnośnie dźwigów osobowych zewnętrznych na zadaniach dla Gminy w Abramowie. Brak jest szczegółów dotyczących danych technicznych, miejsca montażu i samego poruszania się urządzenia (z której kondygnacji dźwig ma ruszać a na jakiej kondygnacji kończyć).

Odpowiedz:

Dźwig osobowy przy Szkole w Abramowie: lokalizacja windy na ścianie bocznej budynku za wejściem po byłym Gimnazjum, zatrzymuje się na kondygnacjach: -1– wejście z poziomu terenu, 0- parter, 1- piętro, 2- piętro

Dźwig osobowy przy Szkole w Wielkolesie: lokalizacja windy na ścianie bocznej budynku obok wejścia głównego, zatrzymuje się na kondygnacjach: -1– wejście z poziomu terenu, 0- parter, 1- piętro,

Winda hydrauliczna - z kabiną o wymiarach 150x150 cm, dostosowana do przewozu osób niepełnosprawnych. Winda zostanie zamontowana w oddylatowanym szybie żelbetowym. (zamawiający dopuszcza również konstrukcję stalową) Maszynownia, w postaci szafy sterowej, umieszczona będzie w dogodnym miejscu przy windzie. Zamawiający informuje, iż wykonawca musi wycenić odrębnie w formularzu ofertowym pozycję pn. dostawa i montaż widny hydraulicznej. Dźwig osobowy – parametry:

* typ osobowy przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich z osobą towarzyszącą,
* napęd hydrauliczny z urządzeniem zapewniającym łagodny start i zatrzymanie i funkcją automatycznego zjazdu awaryjnego po zaniku napięcia z otwarciem drzwi,
* udźwig 630 kg lub 8 osób,
* ilość przystanków: Wielkolas 3, Abramów 4
* ilość dojść do dźwigu Wielkolas 3, Abramów 4
* prędkość podnoszenia 0,4÷0,6 m/s,
* nadszybie: min. 3400 mm tj. odległość pionowa mierzona między poziomem posadzki najwyższego przystanku w stanie „na gotowo", a dolną częścią stropu,
* podszybie: min. 1100 mm tj. odległość pionowa mierzona między poziomem posadzki najniższego przystanku a dnem szybu w stanie „na gotowo",
* szyb żelbetowy monolityczny/konstrukcja stalowa
* maszynownia poza szybem, w szafie prefabrykowanej,
* kabina: nieprzelotowa, panele ścienne wykonane ze stali nierdzewnej szlifowanej, sufit z zabudowanym oświetleniem LED, panel dyspozycji wykonany ze stali nierdzewnej szlifowanej z przyciskami z grafiką Braille'a, przycisk ALARM wraz z łącznością dwukierunkową ze służbami ratowniczymi, wskaźnik przeciążenia, poręcz, lustro, piętrowskazywacz, strzałki kierunku jazdy, podłoga wyłożona wykładziną antypoślizgową, oświetlenie awaryjne dwugodzinne, wentylator, zjazd pożarowy,
* wymiary kabiny 1500 x 1500 mm,
* drzwi kabinowe: automatyczne teleskopowe, 2-panelowe, o wymiarach 900 x 2000 mm, wykonane ze stali nierdzewnej szlifowanej, zabezpieczone kurtyną świetlną,
* drzwi szybowe: automatyczne teleskopowe, 2-panelowe, o wymiarach 900 x 2000 mm, wykonane ze stali nierdzewnej szlifowanej, bez odporności ogniowej,
* kasety wezwań: pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej szlifowanej, przyciski umieszczone w ościeżnicy drzwi szybowych na wysokości umożliwiającej obsługę przez osoby niepełnosprawne, • inne wyposażenia: piętrowskazywacz oraz strzałki kierunku jazdy na każdym przystanku, informacja głosowa, połączenie ze służbami ratowniczymi za pomocą linii analogowej,
* sterowanie mikroprocesorowe, zbiorczość "dół",
* zasilanie 400V/50Hz.
* Stacyjka – wyłącznik windy
1. **Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie oraz zmiany SWZ stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.**
2. **Działając na podstawie art. 284 ust. 3 oraz 286 ust. 3 ustawy Pzp,** Zamawiający: Gmina Abramów dokonuje zmiany SWZ w taki sposób, że przedłuża termin składania ofert,tym samym ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone
w rozdziale 14 i 15 SIWZ, a mianowicie:

|  |
| --- |
| **w rozdziale 14 SWZ przed zmianą jest**: |

**14.3.** Termin składania ofert: **29.06. 2022 r. godz. 12:00.**

**14.4.** Termin otwarcia ofert: **29.06. 2022 r. godz. 13:00.**

|  |
| --- |
| **w rozdziale 14 SWZ** **po zmianie jest**: |

**14.3.** Termin składania ofert: **07.07. 2022 r. godz. 12:00.**

**14.4.** Termin otwarcia ofert: **07.07. 2022 r. godz. 13:00.**

|  |
| --- |
| **w rozdziale 15 pkt. 15.1 SWZ** **przed zmianą jest**: |

* 1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia **28.07.2022 r.**

|  |
| --- |
| **w rozdziale 15 pkt. 15.1 SWZ** **po zmianie jest**: |

* 1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia **05.08.2022 r.**
1. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia
o zamówieniu nr 2022/BZP 00200388/01 z dnia 2022-06-08 oraz zmiany postępowania o identyfikatorze: c115f72b-d9f9-44f7-909d-8030477ceb9b opublikowanego na <https://miniportal.uzp.gov.pl>
2. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.
3. W załączeniu:
4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

……….………………………….. *(podpis)*